

1. 按下【VB】即可PCB视图下反转视角，看到板子背面
2. 鼠标按住原件，再按下【L】就能把原件放到底层
3. 调整所有丝印层文字大小/字体的方法，选中某一丝印文字，右键，图一操作后会选中符合条件的文字，然后在图二窗口里修改



4.PCB视图时，按Ctrl + H 然后鼠标左键即可选中与之相连的所有线段